مشخصات فنی زانتیا



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ابعاد   |  |  | | --- | --- | | طول | 4524 | | عرض | 1755 | | ارتفاع | 1400 | | ظرفيت سرنشين | 4 | | سيستم تعليق | سیستم هیدرولیک تحت فشار بالا | |
| **سیستم ترمز ABS** |
| |  |  | | --- | --- | | نوع ترمز | هیدرولیک بدون پوستر | | ترمز چرخهای جلو | دیسکی تهویه شونده | | ترمز چرخهای عقب | دیسکی | | ترمز دستی | روی چرخهای جلو | | **سوخت رسانی** |  | | ظرفیت باک | 65 lit | | نوع پمپ بنزین | برقی | | نوع تغذی | انژکتوری چند نقطه ای | | نوع بنزین | بدون سرب | | **اکسل جلو** |  | | سیستم مک فرسون کاذب ، طبق پائین دارای میل پیچشی با قابلیت تثبیت و تنظیم ارتفاع  خودرو | | | **اکسل عقب** |  | | دارای بازوهایی با قابلیت خود فرمانی چرخهای عقب و میل پیچشی با مکان تثبیت و تنظیم ارتفاع خودرو | | | **مصرف سوخت** |  | | طی مسافت 100 km داخل شهر | 13.5 lit | | طی مسافت 100 km  خارج شهر | 6.5 lit | | سیکل تلفیقی | 9    lit | |  | | | ضریب آیرودینامیک بدنه | 0.34(cx) | | شتاب صفر تا صد | 11.9 s | | **اوزان** |  | | وزن خالص (طبق استاندارد CEE) | 1264 kg | | میزان بار بر چرخهای جلو | 764 kg | | میزان بار بر چرخهای عقب | 500 kg | | حداکثر وزن | 1770 kg | | میزان بار مجاز | 506 kg | | حداکثر وزن یدک کش (کاروان) بدون ترمز | 750 kg | | حداکثر وزن یدک کش (کاروان) با ترمز | 1500 kg | | **سیستم فرمان** |  | | سیستم فرمان | هیدرولیک | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | |  | | | سیستم ضد قفل ترمز (ABS) | **ü** | | مبدل کاتالیست برای کاهش آلودگی در حد استاندارد  EURO2 | **ü** | | Airbag راننده | **ü** | | Airbag سرنشین جلو | **ü** | | سوئیچ کنترل Airbag سمت سرنشین | **ü** | | دارای سیستم عیب یاب | **ü** | | سیستم آلایندگی بخارات کارتر | **ü** | | سیستم کنترل تبخیرات سوخت | **ü** | | برف پاکن مجهز به سیستم هوشمند | **ü** | | سوییچ با کنترل از راه دور و قفل مرکزی | **ü** | | سیستم هوشمند تهویه مطبوع | **ü** | | کلید ضد سرقت با سیستم الکترونیکی | **ü** | | سیستم صوتی RB1 با قابلیت کنترل از روی غربیلک فرمان | **ü** | | پرده ضد نور عقب | **ü** | | چراغ مطالعه سرنشینان جلو 2 عدد | **ü** | | نشان دهنده دمای بیرون و تاریخ | **ü** | | شیشه بالابر با سیستم Anti-Pinch سمت راننده | **ü** | | کمربندهای ایمنی با قابلیت تنظیم ارتفاع متناسب با قد سرنشین جلو و مجهز به چاشنی انفجاری |  | | |

**منبع : سایت سایپا**

<http://www.saipacorp.com/fa/default.asp?inpg=products.asp?Pr=xantia&Pg=show>

**مشخصات این صفحه مربوط به تاریخ  9/9/87می باشد**