مشخصات فنی زانتیا



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ابعاد

|  |  |
| --- | --- |
| طول | 4524 |
| عرض | 1755 |
| ارتفاع | 1400 |
| ظرفيت سرنشين | 4 |
| سيستم تعليق | سیستم هیدرولیک تحت فشار بالا |

 |
| **سیستم ترمز ABS** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| نوع ترمز | هیدرولیک بدون پوستر |
| ترمز چرخهای جلو | دیسکی تهویه شونده |
| ترمز چرخهای عقب | دیسکی |
| ترمز دستی | روی چرخهای جلو |
| **سوخت رسانی** |   |
| ظرفیت باک | 65 lit |
| نوع پمپ بنزین | برقی |
| نوع تغذی | انژکتوری چند نقطه ای |
| نوع بنزین | بدون سرب |
| **اکسل جلو** |   |
| سیستم مک فرسون کاذب ، طبق پائین دارای میل پیچشی با قابلیت تثبیت و تنظیم ارتفاع  خودرو |
| **اکسل عقب** |   |
| دارای بازوهایی با قابلیت خود فرمانی چرخهای عقب و میل پیچشی با مکان تثبیت و تنظیم ارتفاع خودرو |
| **مصرف سوخت** |   |
| طی مسافت 100 km داخل شهر | 13.5 lit |
| طی مسافت 100 km  خارج شهر |   6.5 lit |
| سیکل تلفیقی |   9    lit |
|   |
| ضریب آیرودینامیک بدنه  | 0.34(cx) |
| شتاب صفر تا صد  | 11.9 s |
| **اوزان** |   |
| وزن خالص (طبق استاندارد CEE) | 1264 kg |
| میزان بار بر چرخهای جلو | 764 kg |
| میزان بار بر چرخهای عقب | 500 kg |
| حداکثر وزن | 1770 kg |
| میزان بار مجاز | 506 kg |
| حداکثر وزن یدک کش (کاروان) بدون ترمز | 750 kg |
| حداکثر وزن یدک کش (کاروان) با ترمز | 1500 kg |
| **سیستم فرمان** |   |
| سیستم فرمان | هیدرولیک |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |
|  سیستم ضد قفل ترمز (ABS) | **ü** |
| مبدل کاتالیست برای کاهش آلودگی در حد استاندارد  EURO2 | **ü** |
| Airbag راننده | **ü** |
| Airbag سرنشین جلو | **ü** |
| سوئیچ کنترل Airbag سمت سرنشین | **ü** |
| دارای سیستم عیب یاب | **ü** |
| سیستم آلایندگی بخارات کارتر | **ü** |
| سیستم کنترل تبخیرات سوخت | **ü** |
| برف پاکن مجهز به سیستم هوشمند | **ü** |
| سوییچ با کنترل از راه دور و قفل مرکزی | **ü** |
| سیستم هوشمند تهویه مطبوع | **ü** |
| کلید ضد سرقت با سیستم الکترونیکی | **ü** |
| سیستم صوتی RB1 با قابلیت کنترل از روی غربیلک فرمان | **ü** |
| پرده ضد نور عقب | **ü** |
| چراغ مطالعه سرنشینان جلو 2 عدد | **ü** |
| نشان دهنده دمای بیرون و تاریخ | **ü** |
| شیشه بالابر با سیستم Anti-Pinch سمت راننده | **ü** |
| کمربندهای ایمنی با قابلیت تنظیم ارتفاع متناسب با قد سرنشین جلو و مجهز به چاشنی انفجاری |   |

 |

 |

**منبع : سایت سایپا**

<http://www.saipacorp.com/fa/default.asp?inpg=products.asp?Pr=xantia&Pg=show>

**مشخصات این صفحه مربوط به تاریخ  9/9/87می باشد**