مشخصات فنی پژو 206



|  |  |
| --- | --- |
| ویژگی های موتور TU3A   * مدیریت بهینه در مصرف سوخت * مجهز به پدال برقی به منظور آسایش رانندگان * هوشمند شدن سیستم ورود هوا به خوردو به منظور سوخت و ساز بهتر |  |
| موتور   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | مشخصات (مدل) | تيپ 2 | | تيپ 3 | تيپ 5 | تيپ 6 (اتوماتیک) | | موتور | TU3A | TU3JP/L4 | TU3JP/L4 | N6A (TU5) | N6A (TU5) | | تعداد سيلندر | 4 سيلندر خطي | | | | | | تعداد سوپاپها | 8 | | | 16 | | | حجم موتور | 1400cc | 1360cc | | 1587cc | | | نسبت تراکم | 10.2/1 | | | 10.5 | | | قدرت موتور | 75 Hp at 5500 rpm | | | 110 Hp at 5500 rpm | | | حداکثر گشتاور | 118 Nm در 3400 دور در دقيقه | | | 142 Nm در 4000 دور در دقيقه | | | سیستم انژکتوری | چند نقطه اي با پاشش الكترونيكي | | | | | | سوخت | بنزين بدون سرب | | | | | | سيستم احتراق | احتراق داخلي (جرقه اي) | | | | | | استاندارد حد آلايندگي | یورو 4 | | | یورو 3 | | | سيستم سوخت | انژكتوري | | | | |   کارآیی   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | مشخصات (مدل) | تيپ 2 | | تيپ 3 | تيپ 5 | تيپ 6 (اتوماتيک) | | موتور | TU3A | TU3JP/L4 | TU3JP/L4 | N6A (TU5) | N6A (TU5) | | حداكثر سرعت | 170 km/h | | | 190 km/h | | | شتاب صفرتا 100كيلومتر | 14/1 s | | | 9/6 s | 11/4 s |   مصرف سوخت   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | مشخصات (مدل) | تيپ 2 | | تيپ 3 | تيپ 5 | تيپ 6 (اتوماتيک) | | موتور | TU3A | TU3JP/L4 | TU3JP/L4 | N6A (TU5) | N6A (TU5) | | ميانگين مصرف خارج شهر | 4/5 | 5.5 (Lit/100 km) | | 5.1 (Lit/100 km) | 5.5 (Lit/100 km) | | ميانگين مصرف داخل شهر | 9.4 (Lit/100km) | | | 8.6 (Lit/100 km) | 9.9 (Lit/100 km) | | ميانگين مصرف تركيبي | 9/6 | 7 (Lit/100km) | | 6.4 (Lit/100 km) | 7.1 (Lit/100 km) | | حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن با وجود مبدل كاتاليزوري حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن | Euro II | | | | |   سيستم انتقال قدرت   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | مشخصات (مدل) | تيپ 2 | | تيپ 3 | تيپ 5 | تيپ 6 (اتوماتيک) | | موتور | TU3A | TU3JP/L4 | TU3JP/L4 | N6A (TU5) | N6A (TU5) | | گيربكس (جعبه دنده ) | (دستي) MA5N | | | | (دستي) AL4 | | كلاچ | تك صفحه اي خشك - مكانيكي | | | | هيدروليكي و الكترونيكي | | ديفرانسيل | ديفرانسيل جلو | | | | |   ظرفيت ها   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | مشخصات (مدل) | تيپ 2 | | تيپ 3 | تيپ 5 | تيپ 6 (اتوماتيک) | | موتور | TU3A | TU3JP/L4 | TU3JP/L4 | N6A (TU5) | N6A (TU5) | | باك بنزين | پلاستيکی(پلی اتيلن) 50 ليتر | | | | | | حجم فضاي صندوق عقب | 245 Lit | | | | | | روغن موتور (با فيلتر ) | 3/2 Lit | | | | | | روغن موتور بدون فيلتر | 3 Lit | | | | | | روغن گيربكس و ديفرانسيل | 2 Lit | | | | | | ظرفيت آب سيستم خنك كننده خودرو | 6 Lit | | | | | | روغن هيدروليك فرمان | 1 Lit | | | | |   ترمزها   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | مشخصات (مدل) | تيپ 2 | | تيپ 3 | تيپ 5 | تيپ 6 (اتوماتيک) | | موتور | TU3A | TU3JP/L4 | TU3JP/L4 | N6A (TU5) | N6A (TU5) | | نوع ترمز | ترمز هيدروليكي ، داراي بوستر خلائي | | | | | | نوع ترمز جلو | ديسكي | | | ديسكي با سيستم خنك كاري | | | نوع ترمز عقب | كاسه اي | | | ديسكي توپر | | | نوع ترمز ضد قفل | ندارد | | 4 کانال با 4 سنسور - MK70 with EBD & EBA | | |   تجهيزات الكترونيكي   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | مشخصات (مدل) | تيپ 2 | | تيپ 3 | تيپ 5 | تيپ 6 (اتوماتيک) | | موتور | TU3A | TU3JP/L4 | TU3JP/L4 | N6A (TU5) | N6A (TU5) | | نوع وتوان باتري | 6خانه اي (اسيد سرب) - 50آمپر ساعت | | | | | | ولتاژ | 12ولت | | | | | | سيستم شارژ | دينام | | | | | | دينام | كلاس 7 | | | كلاس 8 | | | استارت | كلاس 2 | | | كلاس 3 | | | واحد كنترل الكترونيكي | S 2000 | | | BOSCH | |   وزن   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | مشخصات (مل) | تيپ 2 | | تيپ 3 | تيپ 5 | تيپ 6 (اتوماتيک) | | موتور | TU3A | TU3JP/L4 | TU3JP/L4 | N6A (TU5) | N6A (TU5) | | وزن تقريبي خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر وبدون تجهيزات اضافي | 1025 Kg | | | 1054 Kg | 1096 Kg | | حداكثر وزن قابل حمل توسط خودرو | 2365 Kg | | | 2467 Kg | 2504 Kg | | حداكثروزن مجاز با سرنشين | 1450 Kg | | | 1567 Kg | | | حداكثر بار بر محور عقب | 780 Kg | | | 780 Kg | | | حداكثر بار بر محور جلو | 855 Kg | | | | | | |

**منبع : سایت ایران خودرو**

[**http://www.ikco.com/persian/products/206.aspx**](http://www.ikco.com/persian/products/206.aspx)

مشخصات این صفحه مربوط به تاریخ  9/9/87می باشد