**مشخصات فنی پرادو**



|  |  |
| --- | --- |
| پرادو | کد PR110 - چهار درب 4 سیلندر |
| مدل  | GX8 SAF SPL 2009 |
| مشخصات موتور و دنده | 4 سیلندر - 2700 سی سی - 4دنده اتوماتیک - 16 سوپاپ - VVT/DOHC |
| امکانات | سی دی چنچر با MP3 - سیستم ABS- سوکت برق اضافی -  کیسه ایمنی هوا بای سرنشینان جلو ( سر - زانو و پرده ای شیشه ها ) - کولر دو عدد اتوماتیک - رینگ 17 آلومینیومی - آنتن مخفی - سیستم ضد سرقت - بلوتوث - موکت کف - چراغ جلو با لنز چند جهته - برف پاک کن جلو تناوبی - سیستم ورودی بدون کلید - روکش صندلی پارچه ای - برف پاککن توانبی عقب - سنسورهای پارک عقب - شیشه ها با فیلتر UV - فرمان بشکن و تاشو - فرمان چوب و چرم - جلو داشبورد طرح چرم - سردنده طرح چوب  |



|  |  |
| --- | --- |
| پرادو | کد PR111 - چهار درب 4 سیلندر |
| مدل  | GX8 SAF SPL 2009 |
| مشخصات موتور و دنده | 4 سیلندر - 2700 سی سی - 4دنده اتوماتیک - 16 سوپاپ - VVT/DOHC |
| امکانات | سی دی چنچر با MP3 - سیستم ABS- سوکت برق اضافی -  کیسه ایمنی هوا بای سرنشینان جلو ( سر - زانو و پرده ای شیشه ها ) - کولر دو عدد اتوماتیک - رینگ 17 آلومینیومی - آنتن مخفی - سیستم ضد سرقت - بلوتوث - موکت کف - چراغ جلو با لنز چند جهته - برف پاک کن جلو تناوبی - سیستم ورودی بدون کلید - روکش صندلی پارچه ای - برف پاککن توانبی عقب - سنسورهای پارک عقب - شیشه ها با فیلتر UV - فرمان بشکن و تاشو - فرمان چوب و چرم - جلو داشبورد طرح چرم - سردنده طرح چوب \*\* ریموت استارت \*\* |



|  |  |
| --- | --- |
| پرادو | کد PR112 چهار درب 6 سیلندر |
| مدل  | VX8 S.SPL 2009  |
| مشخصات موتور و دنده | 6 سیلندر - 4000 سی سی- 5 دنده اتوماتیک - 24 سوپاپ - VVT/DOHC  |
| امکانات | سی دی چنچر با MP3 - سیستم ABS- سوکت برق اضافی -  کیسه ایمنی هوا بای سرنشینان جلو ( سر - زانو و پرده ای شیشه ها ) - کولر دو عدد اتوماتیک - رینگ 17 آلومینیومی - آنتن مخفی - سیستم ضد سرقت - بلوتوث - موکت کف - چراغ جلو با لنز چند جهته - برف پاک کن جلو تناوبی - سیستم ورودی بدون کلید - روکش صندلی پارچه ای - برف پاککن توانبی عقب - سنسورهای پارک عقب - شیشه ها با فیلتر UV - فرمان بشکن و تاشو - فرمان چوب و چرم -  سردنده طرح چوب  سیستم کنترل ارتفاع فعال - بلوتوث - یخچال - کروز کنترل - صندلی های برقی راننده و سرنشین جلو - چراغ جلو با لنز چند جهته - سان روف - روکش صندلی فابریک - تنظیم کننده عمودی صندلی - جلوداشبورد طرح چوب   |



|  |  |
| --- | --- |
| پرادو | کد PR113 چهار درب 6 سیلندر |
| مدل  | VX8 S.SPL 2009  |
| مشخصات موتور و دنده | 6 سیلندر - 4000 سی سی- 5 دنده اتوماتیک - 24 سوپاپ - VVT/DOHC  |
| امکانات | سی دی چنچر با MP3 - سیستم ABS- سوکت برق اضافی -  کیسه ایمنی هوا بای سرنشینان جلو ( سر - زانو و پرده ای شیشه ها ) - کولر دو عدد اتوماتیک - رینگ 17 آلومینیومی - آنتن مخفی - سیستم ضد سرقت - بلوتوث - موکت کف - چراغ جلو با لنز چند جهته - برف پاک کن جلو تناوبی - سیستم ورودی بدون کلید - روکش صندلی پارچه ای - برف پاککن توانبی عقب - سنسورهای پارک عقب - شیشه ها با فیلتر UV - فرمان بشکن و تاشو - فرمان چوب و چرم -  سردنده طرح چوب  سیستم کنترل ارتفاع فعال - بلوتوث - یخچال - کروز کنترل - صندلی های برقی راننده و سرنشین جلو - چراغ جلو با لنز چند جهته - سان روف - روکش صندلی فابریک - تنظیم کننده عمودی صندلی - جلوداشبورد طرح چوب\*ریموت استارت + VSC\*   |

منبع : وب سایت رسمی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان ایرانیان

<http://www.piico.ir/portal/default.aspx?tabid=214>

مشخصات این صفحه مربوط به تاریخ  9/9/87می باشد